Västerås stads brandskyddsregler

Alla personer som vistas mer än tillfälligt i byggnad som nyttjas eller ägs av kommunen skall känna till stadens brandskyddsregler och följa dessa. De har också rättigheten och skyldigheten att påtala det saknas resurser eller möjligheter för att kunna följa reglerna.

I samband med nyanställning inom Västerås Stad ska varje anställd medarbetare:

* läsa dessa brandskyddregler
* känna till eventuella lokala brand- och säkerhetsregler för arbetsplatsen
* känna till att en god ordning och reda alltid innebär en minskad risk för brand
* studera aktuella utrymningsplaner och arbetsplatsens nödlägesberedskap tillsammans med brandskyddsansvarig eller arbetsplatsens brandskyddsombud
* informeras om var tillgänglig brandutrustning finns
* veta hur larmning sker internt och hur den kommunala räddningstjänsten, polis eller väktare larmas

Särskilda krav ställs på personal i arbetsledande befattning som ska föregå med gott exempel i brandskyddsfrågor.

## UNDANTAG

För vissa verksamheter kan undantag från brandskyddsreglerna godtas. Beslut om undantag fattas av ansvarig chef tillika brandskyddsansvarig. Det är dock viktigt att känna till, värdera och hantera riskerna med ett undantag.

Brandskyddsregler

Heta arbeten

Innan tillfälliga heta arbeten (till exempelsvetsning, lödning, skärning) utförs inomhus ska ett särskilt tillstånd utfärdas av tillståndsansvarig. Regler för heta arbeten ska följas före, under och efter arbetet.

Rutiner vid byggarbeten

Skräp, dörrkilar med mera får inte placeras så de hindrar en fullgod branddörrstängning eller utrymning. Byggavfall och brännbart material får aldrig placeras i utrymningsvägar, trapphus, ventilationsrum, el-central med mera.

El-centraler

El-centraler, apparatskåp och belysningsarmatur skall ha ett fritt avstånd från brännbart material med minst 120 cm.

Belysningsarmatur

Blinkande lysrör eller annan trasig armatur skall omgående felanmälas.

Elektriska installationer

Elektriska installationer som kopplas in på elsystem ska normalt vara CE-märkt. Det är inte tillåtet att seriekoppla skarvsladdar. Vid tveksamheter kontakta brandskyddsanasvarig eller lokalt brandskyddsombud.

Brandsläckningsutrustning

Brandsläckningsutrustning får inte blockeras. Om utrustning använts till exempel vid en brand, måste detta meddelas brandskyddsansvarig eller brandskyddsombud och tillsyn/service ska genomföras omgående.

Lagring av brännbart material utomhus

Container ska vara placerad minst 6 meter från upplag, byggnad eller utstickande tak.

Utomhus befintligt sopkärleller papperskorg får inte placeras närmare än fyra meter från byggnadens vägg, lastbrygga eller tak.

Utomhus förvarat brännbart material eller upplag ska placeras minst 9 meter från lastbryggor, skärmtak eller byggnad.

Brandfarlig vara

Eventuella brandfarliga gaser och vätskor ska hanteras enligt SRVFS 2004:7, föreskrifter om brandfarliga gaser och vätskor. Vid hantering av brandfarlig vara ska du följa föreståndarens anvisningar.

Utrymningsväg

Utrymningsvägar får inte blockeras. Utrymningsvägar skall hållas fria från brännbart material och annat som kan försvåra utrymning.

Driftutrymmen (utrymmen för tekniska installationer)

Det är inte tillåtet att förvara brännbart material i driftutrymmen.

Källare

Det är inte tillåtet att förvara brännbart material i källargångar.

Rökförbud

Rökförbud gäller inomhus i Västerås Stads samtliga lokaler.

Öppen eld

Öppen eld, levande ljus är förbjudet inomhus[[1]](#footnote-1).

1. Tillfälligt undantag mot förbud om öppen eld får efter riskbedömning endast beslutas av ansvarig chef tillika brandskyddsansvarig. [↑](#footnote-ref-1)